안내판 시방서

시 방 서

1. 적용범위

이 규격은 공원, 건물, 시설 등의 조성내용, 전반적인 설명 및 위치안내에 관한 제작설치에

대하여 규정 한다.

2. 규격 및 적용자료

시안은 현장여건과 시인성,미관성을 고려하여 담당자 또는 관리자와 협의 과정을 거처 제작한다.

3. 재료

안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목을

고려하여 수입원목(세콰이어 등)으로 제작하고 아크릴,포맥스, STS, STEEL은 부재료로

사용한다.

4. 형태

1) 입식안내판

원목 또는 스틸기둥을 이용해 내용 판을 고정한 후 지면을 파고 레미탈 타설을 하여

고정하는 안내판과 STEEL PLATE를 이용해 데크 및 콘크리트지면에 볼트를 이용해 고정

하는 안내판이다. 보행자에게 방해가 되지 않고 시인성의 확보를 위해 기둥 높이

조절이 가능하다.

5. 제조 및 가공

5-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록

설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

5-2. 안내판의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고,

그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고, 간결하게 디자인한다.

5-3. 안내판은 sandblasting 기법과 실사 출력한 부착물로 표현된다.

5-4. 원목을 디자인된 크기에 맞도록 절단한 후 전동사포로 표면을 가공한다.

5-5. 가공된 원목표면(제목판)에 표현하고자 하는 내용을 디자인한 필름지를 접착시킨다.

5-6. 음각으로 처리될 부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 마치 조각한 듯이

파내는 sandblasting기법을 이용한다.

(※ sandblasting : 나무표면에 고압에 견딜 수 있는 필름지를 부착한 후 음각으로 처리될

부분의 필름지만 떼어낸 후 모래를 고압으로 분사하여 조각한 듯이 파내는 방법으로,

특히 나무에 사용하게 되면 비교적 경질의 나이테는 깎여지지 않게 되어 나무의 결이

자연스럽게 살아나 입체적인 표현이 가능하며, 그림과 글자 모두 조각이 가능하다.)

5-7. sandblasting한 나무의 음각부분에 나무의 보호 및 표현을 고려하여 디자인된 색깔의

오일스텐을 칠한다.

5-8_1. 음각부분에 칠한 오일스텐이 완전히 마른 후 남아있는 필름지를 떼어내고 양각부분의

글자 및 그림부분에 디자인된 컬러로 색칠을 한다.

5-8_2. 양각부분의 컬러가 완전히 마른 후 나머지 양각부분에 나무의 보호를 위하여 지정된

오일스텐을 칠한 후 디자인된 이미지로 출력한 실사 출력물(본문 내용판)을 아크릴

(포맥스, STS)위에 부착한 후 나무판과 조립하여 종합안내판을 완성한다.

5-9.기초는 원목을 지면에 심어 고정하는 방법과 STEEL BRACKET을 이용하여 지면에

고정하는 2가지 방법을 현장의 여건에 따라 선택 시공하게 된다.

6. 마감 처리

6-1. 완성된 종합안내판을 지면에 설치할 수 있도록 안내판 양쪽에 사각 또는 원형기둥을

조립한다.

6-2. 사각기둥에도 디자인된 색깔의 오일스텐으로 표면처리를 한다.

7. 설치

보행자 등의 흐름에 지장을 주어서는 안되며 사인성 확보에 장애물이 없는 곳에 주변시설과의

미관성을 고려하여 설치하여야 한다.

* 조립한 종합안내판을 안전하게 지지할 수 있도록 하고, 콘크리트 지면에 설치시는

셋트앵커볼트 사용을 원칙으로 한다. 토사에 설치시는 300*300*H500mm이상 터파기후 몰탈을

부어넣어 기둥과 일체가 되도록 시공하며, 남은 토사는 되메우기 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호